**BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES**

**PIÈCE N° 3**

 **Remplacement des Tôles de pont et bordés du bac de la Ouaième**

**Traitement anticorrosion des pieds de poteaux de rampes**

**du Bac de la Ouaième**

 **Franchissement de la rivière OUAIÈME - route RPN 10**

 **COMMUNE de HIENGHÉNE**

**Maître de l'ouvrage** : Province Nord

**Maître d’œuvre** : HP EXPERT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Le bordereau des prix doit être entièrement complété par les prix unitaires en chiffres et en lettres.*  |  |
| **1.1****1.2** | **1 – REMPLACEMENT DES TOLES (voir CDC) :** Ce prix comprend : * L’installation et la signalisation de chantier
* L’acheminement de tous les moyens nécessaires à la réalisation du chantier sur le lieu de travail du bac / Rivière de la OUAIME – route RPN3
* La fourniture de l’ensemble des matériaux et des équipements suivant le cahier des charges.
* Le remplacement des tôles selon les plans fournis.
* Le traitement anticorrosion et peinture des nouvelles tôles et soudures
* La réalisation d’un dossier de fin chantier comprenant l’ensemble des plans, cahiers de soudures, test d’étanchéité (ressuage), certificats matériaux et rapports réalisés lors de la construction.
* Le nettoyage de chantier.

**Remplacement des tôles de pont épaisseur 10 mm grade 250 :**Les travaux consistent à découper les parties de tôles de ponts percées et corrodées et à les remplacer par de la tôle neuve en acier AS/NZ270 grade 250 et d’épaisseur 10 mm.* **Mètre carré : ………………………………………………………………….**

**Remplacement des tôles de pont épaisseur 6 mm grade 250 :**Les travaux consistent à découper les parties de tôles de bordés percées et corrodées et à les remplacer par de la tôle neuve en acier AS/NZ270 grade 250 et d’épaisseur 6 mm.* **Mètre carré : …………………………………………………………………..**
 |  |
|  | **2 – TRAITEMENT ANTICORROSION DES PIEDS DE POETAUX DE RAMPES (voir CDC) :** Ce prix comprend :* L’acheminement de tous les moyens nécessaires à la réalisation du chantier sur le lieu de travail du bac / Rivière de la OUAIME – route RPN3
* Fourniture de l’ensemble des matériaux et des équipements suivant le cahier des charges.
* Sablage des 4 pieds de poteaux de rampes et des tôles de pont autour des pieds de poteau.
* Traitement anticorrosion et peinture des pieds de poteaux et des tôles sablées.
* La réalisation d’un dossier de fin de chantier comprenant les certificats des matériaux de sablages, des produits anticorrosion et peintures utilisées.
* Le nettoyage de chantier.
* **Ensemble : ……………………………………………………………………..**
 |  |
|  |  |  |

**L’ENTREPRENEUR**