**BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES**

**PIÈCE N° 3**

**Remplacement des Tôles de pont et bordés du bac de la Ouaième**

**Traitement anticorrosion des pieds de poteaux de rampes**

**du Bac de la Ouaième**

**Franchissement de la rivière OUAIÈME - route RPN 10**

**COMMUNE de HIENGHÉNE**

**Maître de l'ouvrage** : Province Nord

**Maître d’œuvre** : HP EXPERT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Le bordereau des prix doit être entièrement complété par les prix unitaires en chiffres et en lettres.* |  |
| **1.1**  **1.2** | **1 – REMPLACEMENT DES TOLES (voir CDC) :**  Ce prix comprend :   * L’installation et la signalisation de chantier * L’acheminement de tous les moyens nécessaires à la réalisation du chantier sur le lieu de travail du bac / Rivière de la OUAIME – route RPN3 * La fourniture de l’ensemble des matériaux et des équipements suivant le cahier des charges. * Le remplacement des tôles selon les plans fournis. * Le traitement anticorrosion et peinture des nouvelles tôles et soudures * La réalisation d’un dossier de fin chantier comprenant l’ensemble des plans, cahiers de soudures, test d’étanchéité (ressuage), certificats matériaux et rapports réalisés lors de la construction. * Le nettoyage de chantier.   **Remplacement des tôles de pont épaisseur 10 mm grade 250 :**  Les travaux consistent à découper les parties de tôles de ponts percées et corrodées et à les remplacer par de la tôle neuve en acier AS/NZ270 grade 250 et d’épaisseur 10 mm.   * **Mètre carré : ………………………………………………………………….**   **Remplacement des tôles de pont épaisseur 6 mm grade 250 :**  Les travaux consistent à découper les parties de tôles de bordés percées et corrodées et à les remplacer par de la tôle neuve en acier AS/NZ270 grade 250 et d’épaisseur 6 mm.   * **Mètre carré : …………………………………………………………………..** |  |
|  | **2 – TRAITEMENT ANTICORROSION DES PIEDS DE POETAUX DE RAMPES (voir CDC) :**  Ce prix comprend :   * L’acheminement de tous les moyens nécessaires à la réalisation du chantier sur le lieu de travail du bac / Rivière de la OUAIME – route RPN3 * Fourniture de l’ensemble des matériaux et des équipements suivant le cahier des charges. * Sablage des 4 pieds de poteaux de rampes et des tôles de pont autour des pieds de poteau. * Traitement anticorrosion et peinture des pieds de poteaux et des tôles sablées. * La réalisation d’un dossier de fin de chantier comprenant les certificats des matériaux de sablages, des produits anticorrosion et peintures utilisées. * Le nettoyage de chantier. * **Ensemble : ……………………………………………………………………..** |  |
|  |  |  | |

**L’ENTREPRENEUR**